## ヘルプ - 外部からLAN内へのアクセスを制限する

項目 | 内容
外部からLAN内へのアクセスを制限する | 外部からLAN内へのアクセスを、ポート番号やIPアドレスごとに制限できます。制限を有効にするには、[有効]にチェックをつけ、条件を入力します。
拒否設定 | 指定したポート番号や、IPアドレスの条件に合った接続を拒否し、その他の接続を許可します。
許可設定 | 指定したポート番号や、IPアドレスの条件に合った接続を許可し、その他の接続を拒否します。
送信元IPアドレス 送信先IPアドレス | 接続を制限するIPアドレスを指定します。次のような指定が可能です。全てのIPアドレスを指定するには、空白を設定します。 (例) 単一指定：192.168.0.100 範囲指定：192.168.0.100-192.168.0.150
送信元ポート番号 送信先ポート番号 | 接続を制限するポート番号、プロトコルの種類(TCP・UDP・TCP/UDP)を指定します。次のような指定が可能です。全てのポート番号を指定するには、空白を設定します。 (例) TCP/UDPによる単一指定：80 TCP/UDPによる範囲指定：1000-1999 TCPによる単一指定：T80 TCPによる範囲指定：T1000-1999 UDPによる単一指定：U53 UDPによる範囲指定：U2000-2999
有効 | 設定した条件を有効にするには、[有効]にチェックをつけます。

▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 入力内容が設定されます。設定した内容は再起動するまで反映されません。
クリア | 入力内容を変更前の状態に戻します。
LAN内から外部へのアクセスを制限する | LAN内から外部へのアクセスを制限する場合にクリックします。
ヘルプ | この画面を表示します。