## ヘルプ - インターネット接続設定

項目 | 内容
LAN側設定
IPアドレス | 本製品LAN側のIPアドレスを入力します。
サブネットマスク | 本製品LAN側のサブネットマスクを表示します。[255.255.225.0]固定で、変更はできません。
インターネット側設定
接続方法の設定 | インターネットの接続方法に設定されている接続方法(IPアドレス自動取得接続)を表示します。
変更する | インターネットの接続方法を変更します。
ホスト名 | 必要な場合のみ、本製品のホスト名を入力します。
MTU値 | MTU値を変更します。(512〜1500)
MACアドレス | インターネット側のMACアドレスを変更します。 ※通常は変更する必要はありません。
PCのMACアドレスをコピー | 本製品インターネット側のMACアドレスに、設定用パソコンのMACアドレスをコピーします。

▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 入力内容が設定されます。設定した内容は再起動するまで反映されません。
クリア | 入力内容を変更前の状態に戻します。
ヘルプ | この画面を表示します。