## ヘルプ - DHCPサーバー機能

項目 | 内容
DHCPサーバー機能 | DHCPサーバー機能の有効/無効を設定します。 有効：本製品のLANポート本製品のLANポート([1]〜[4])に接続したパソコンのIPアドレスを自動的に割り当てます。 無効：DHCPサーバー機能を使用しません。
開始IPアドレス | DHCPサーバー機能を有効にした場合に、割り当てるIPアドレス範囲の最初のIPアドレスを指定します。
終了IPアドレス | DHCPサーバー機能を有効にした場合に、割り当てるIPアドレス範囲の最後のIPアドレスを指定します。
DNSサーバー1、2 | LANポートに接続したパソコンに、割り当てたいDNSサーバーを指定します。 プロバイダーからDNSサーバーアドレスの指定がある場合のみ指定してください。
ゲートウェイアドレス | LANポートに接続したパソコンに、割り当てたいゲートウェイアドレスを指定します。 プロバイダーから指定がない場合は、入力の必要はありません。（オプション設定）

▼ボタン
項目 | 内容
DHCPクライアントリスト | DHCPサーバーに接続されたパソコンの情報を表示します。
IPアドレス固定割り当て | 指定したMACアドレスに対し、毎回固定のIPアドレスを割り当てます。
設定 | 入力内容が設定されます。設定した内容は再起動するまで反映されません。
クリア | 入力内容を変更前の状態に戻します。
ヘルプ | この画面を表示します。