## ヘルプ - インターネット接続設定

項目 | 内容
LAN側設定
IPアドレス | 本製品LAN側のIPアドレスを入力します。
サブネットマスク | 本製品LAN側のサブネットマスクを表示します。[255.255.225.0]固定で、変更はできません。
インターネット側設定
接続方法の設定 | インターネットの接続方法に設定されている接続方法(IPアドレス固定設定接続)を表示します。
変更する | インターネットの接続方法を変更します。
IPアドレス | プロバイダーから指定されたIPアドレスを入力します。
サブネットマスク | プロバイダーから指定されたサブネットマスクを入力します。
ゲートウェイアドレス | プロバイダーから指定されたゲートウェイアドレスを入力します。
DNSサーバー1、2 | プロバイダーから指定されたDNSサーバーアドレスを入力します。
MTU値 | MTU値を変更します。(512〜1500)

▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 入力内容が設定されます。設定した内容は再起動するまで反映されません。
クリア | 入力内容を変更前の状態に戻します。
ヘルプ | この画面を表示します。