Diese Firmware/Software darf nur für das angegebene Produkt verwendet werden, achten Sie besonders auf 
die Hardware Revision, z.B.: H/W B2, oder Rev. A3! 
Die Verwendung in einem anderen/ähnlichem Produkt kann dieses Produkt unbrauchbar machen und führt 
zum Erlöschen Ihrer Produkt-Garantie.


DI-524 Firmware Update

Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung, nicht über Wireless.

- Browser starten
- Konfiguration des Routers aufrufen (Standard IP Adresse wäre 192.168.0.1)
- Benutzername "admin" - Kennwort "leer" lassen  (Standardeinstellungen)
- Auf O.K. klicken
- oben auf Tools
- links auf Firmware
- auf den Knopf Durchsuchen klicken
- die Firmware Datei auswählen
- auf Apply klicken
- Eine eventuelle Warnung auf Englisch mit "O.K." bestätigen

Jetzt wird der Router die Firmware einspielen und nach ca. 30 Sekunden wieder
ansprechbar sein, unter Status können Sie die aktuelle Firmwareversion anzeigen 
lassen. 

Damit ist das Upgrade beendet.

- nach dem Update führen Sie bitte einen Factory Reset durch:
Resettaster bei eingeschalteten Router für 5 Sekunden gedrückt halten.
Ihre Einstellungen gehen dadurch verloren und der Router muss neu konfiguriert werden.
Installieren Sie auf keinen Fall eine Konfigurationsdatei einer vorherigen Firmware Version ein !



Wichtige Hinweise:

Bitte beachten sie dass sich der Anmeldevorgang bei der neuen Firmware 2.06 DE im 
Vergleich zu der Vorgängerfirmware geändert hat.

Erscheint im Browser (z.B. Internet Explorer) die Meldung "Please Login First", ist im Browser
- ein Popup-Blocker aktiv, z.B. der des Internet Explorer oder Google Toolbar.
- die Sicherheitseinstellungen der Internetoptionen sind auf Hoch eingestellt.

Rufen Sie in der Systemsteuerung die Internetoptionen auf.
- Unter dem Reiter Datenschutz muss unten der Popupblocker ausgeschaltet sein.
- Unter dem Reiter Sicherheit wählen Sie die Webinhaltszone "Internet" aus. Ändern Sie dann die Sicherheitsstufe auf "Mittel" oder klicken auf den Knopf "Standardstufe".
Bestätigen Sie die Änderungen mit OK.
Rufen Sie dann die Konfiguration des DI-524 erneut auf.


