Diese Firmware/Software darf nur für das angegebene Produkt verwendet werden, achten Sie besonders auf 
die Hardware Revision, z.B.: H/W B2, oder Rev. A3! 
Die Verwendung in einem anderen/ähnlichem Produkt kann dieses Produkt unbrauchbar machen und führt 
zum Erlöschen Ihrer Produkt-Garantie.


DI-604 Firmware Update
(Diese Firmware ist nur für die Hardware Version D und F geeignet !)


- Browser starten
- Konfiguration des DI-604 aufrufen (Standard wäre 192.168.0.1)
- oben auf Tools
- links auf Firmware
- auf den Knopf Durchsuchen klicken
- die Firmware Datei (.bin Datei) auswählen
- auf Apply klicken

- nach dem Update führen Sie bitte einen Factory Reset 
durch: Resettaster bei eingeschalteten Router für 8-10 Sekunden gedrückt halten, die WAN LED wird 
dann kurz aus und wieder angehen.
Dies ist nur sichtbar wenn eine Kabelverbindung zwischen WAN Port und DSL Modem besteht.
Ihre Einstellungen gehen dadurch verloren und der Router muss neu konfiguriert werden.

Installieren Sie auf keinen Fall eine Konfigurationsdatei einer vorherigen Firmware Version ein !

Damit ist das Upgrade beendet.



Wichtige Hinweise:


