Installationshinweis:
Sie können die Firmware über die .exe Datei installieren, stellen
Sie sicher, daß dabei auf dem Rechner keine Firewall läuft.

Ebenfalls ist es möglich, die .bin Datei über das Konfigurationsmenue
Tools - Firmware auszuwählen und zu installieren.


Nachdem Sie die Firmware installiert haben führen Sie auf 
jeden Fall einen Factory Reset durch !!!:

Methode 1: Gerät ausschalten, Reset Knopf drücken und wieder 
einschalten, Resettaster weiter gedrückt halten. Sobald die 
LAN Ports 4 bis 1 durchblinken den Resettaster loslassen, das
Gerät startet neu

Den Resettaster bitte nicht zu früh oder zu spät loslassen, 
bitte während der Portdurschaltung 4-1 den Resettaster loslassen !!!


Methode 2: Den Resettaster bei eingeschalteten Router für mind 15 Sek.
gedrückt halten.


Methode 3: Im Menuepunkt Tools . System klicken Sie auf Restore to 
Default. Wenn dies durchgeführt ist starten Sie den DI-604 neu indem
Sie ihn kurz vom Strom trennen.


*************************
Section C. CHANGE HISTORY
*************************

*** V1.70b7 TO V1.80

1.Fix acheduling default value

2.Fix syslog

3.Add DDNS --> TZO.COM

4.Add Inbound IP filter function

5.Fix wrong password in wizzard

6.Fix virtual server crashes   

*** V1.70b6 TO V1.70b7

1.Add SPI Mode

*** V1.70 TO V1.70b6

1.The DI-604 has published AM-RISC (cpu mode) F/W.

2.include scheduling, routing function.

*** V1.62b2 TO V1.70

1. Rework WEB Configutation User Interface.

2. Add Schedule function.

3. Fix Dhcpd renew bug in some special case.

4. Support MSN Audio chat to WinXP & Win2K.

5. Add XBOX support.

*** V1.61b7 TO V1.62b2

1. Improve the response time of Web configuraton.

2. Solve lock-up issues when accessing web user interface.

*** V1.61b7

First release.