DI-604 Firmware Update

Möglichkeit 1:
- Browser starten
- Konfiguration des DI-604 aufrufen (Standard wäre 192.168.0.1)
- oben auf Tools
- links auf Firmware
- auf den Knopf Durchsuchen klicken
- die Firmware Datei (.bin Datei) auswählen
- auf Apply klicken
- nach dem Update führen Sie bitte einen Factory Reset 
durch: Resettaster bei eingeschalteten Router für 8-10 Sekunden gedrückt halten

Möglichkeit 2:
- starten Sie die .exe Datei und folgen den Bildschirmanweisungen, die
Firmware wird dann automatisch installiert.


Um Problemen vorzubeugen führen Sie jetzt bitte einen Factory Reset durch:

- Resettaster bei eingeschalteten DI-604 für ca. 7 Sekunden gedrückt halten, die WAN LED wird 
dann kurz ausgehen.

Dies ist nur sichtbar wenn eine Kabelverbindung zwischen WAN Port und DSL Modem besteht.
