DI-604 Firmware Update Version 3.06b1
(Diese Firmware ist nur für die Hardware Version D1 geeignet !)


- Browser starten
- Konfiguration des DI-604 aufrufen (Standard wäre 192.168.0.1)
- oben auf Tools
- links auf Firmware
- auf den Knopf Durchsuchen klicken
- die Firmware Datei (.bin Datei) auswählen
- auf Apply klicken

- nach dem Update führen Sie bitte einen Factory Reset 
durch: Resettaster bei eingeschalteten Router für 8-10 Sekunden gedrückt halten, die WAN LED wird 
dann kurz aus und wieder angehen.
Dies ist nur sichtbar wenn eine Kabelverbindung zwischen WAN Port und DSL Modem besteht.

oder

- starten Sie die .exe Datei und folgen den Bildschirmanweisungen, die
Firmware wird dann automatisch installiert.
- nach dem Update führen Sie bitte einen Factory Reset 
durch: Resettaster bei eingeschalteten Router für 8-10 Sekunden gedrückt halten, die WAN LED wird 
dann kurz aus und wieder angehen.
Dies ist nur sichtbar wenn eine Kabelverbindung zwischen WAN Port und DSL Modem besteht.



Damit ist das Upgrade beendet.

Installieren Sie auf keinen Fall eine Konfigurationsdatei einer 
vorherigen Firmware Version ein !


Wichtige Hinweise:

