Βήμα 1: | Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις λεπτομέρειες ασύρματου δικτύου που ρυθμίσατε προηγουμένως, ως εξής: 2.Ασύρματο όνομα δικτύου 4GHz(SSID): [YourSSID_11G] 2.Κωδικός πρόσβασης ασύρματου δικτύου4GHz: [YourPassword_11G] Επίπεδο ασφάλειας δικτύου: [YourSecurity_11G] Όνομα ασύρματου δικτύου5GHz (SSID): [YourSSID_11A] Κωδικός πρόσβασης ασύρματου δικτύου 5GHz: [YourPassword_11A] Επίπεδο ασφάλειας δικτύου: [YourSecurity_11A]
Βήμα 2α- | Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft XP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Έναρξη Σύνδεση σε Εμφάνιση όλων των συνδέσεων – Διπλό κλικ στο Κλήση εικονιδίου = Σύνδεση ασύρματου δικτύου. Ακουλουθήστε τον οδηγό της Microsoft για Σύνδεση ασύρματου δικτύου.
Βήμα 2β- | Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Vista, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Έναρξη Σύνδεση σε Επιλογή Ασύρματου δικτύου με το Όνομα του ασύρματου δικτύου σας. Ακολουθήστε τον οδηγό της Microsoft για Σύνδεση σε ένα δίκτυο
Βήμα 2γ- | Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 7, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης στην περιοχή ειδοποιήσεων, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο με το όνομα που δημιουργήσατε νωρίτερα. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυό σας.
Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το λογισμικό στον υπολογιστή σας για τη διαχείριση του ασύρματου προσαρμογέα σας, ελέγξτε την τεκμηρίωση που παρέχεται από τον κατασκευαστή σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης σε ένα υπάρχον δίκτυο.