Kuinka muodosta yhteyden langattomaan verkkoon?

Alla on muutamia vinkkejä yhteyden muodostamiseen.
Prosessi saattaa vaihdella tietokoneen mukaan. Jos kaipaat lisätietoja, tutki tietokoneesi manuaalia tai ota yhteyttä tietokoneesi toimittaneen tahon asiakaspalveluun.

Vaihe 1: | Tarkista, että sinulla on saatavilla aiemmin määrittämäsi langattoman verkkosi tiedot: 2,4 GHz:n langattoman verkon nimi (SSID): [YourSSID_11G] 2,4 GHz:n langattoman verkon salasana: [YourPassword_11G] 2,4 GHz:n Verkon turvataso:[YourSecurity_11G] 5 GHz:n langattoman verkon nimi (SSID): [YourSSID_11A] 5 GHz:n langattoman verkon salasana: [YourPassword_11A] 5 GHz:n Verkon turvataso:[YourSecurity_11A]
Vaihe 2a - | Jos käytät Microsoft Windows XP:tä (eng.), seuraa alla olevaa polkua: Start Connect To Show All Connections -> tuplaklikkaa kuvaketta Wireless Network Connection Seuraa tästä eteenpäin Windowsin velhon neuvoja langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa.
Vaihe 2b - | Jos käytät Microsoft Windows Vistaa (eng.), seuraa alla olevaa polkua: Start Connect to Valitse oma langaton verkkosi (tunnistat verkon sen nimen perusteella) Seuraa tästä eteenpäin Windowsin velhon neuvoja langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa.
Vaihe 2c- | Jos käytät Windows 7:ä, suorita seuraavat vaiheet: Napsauta ilmaisinalueen langattoman verkon kuvaketta näytön oikeassa alakulmassa. Valitse langaton verkko, jolla on aikaisemmin luomasi nimi. Muodosta yhteys langattomaan verkkoon noudattamalla ohjatun asennuksen ohjeita.
Jos tietokoneellasi on jo asennettuna langattoman verkon verkkosovittimen hallintaan tarkoitettu ohjelma, katso sen manuaalista ohjeita olemassa olevaan verkkoon liittymisestä.