# Frågor:

1. Hur konfigurerar jag min DIR-645-router utan cd:n, eller kontrollerar namnet (SSID) och krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket?
2. Hur återställer jag routern till fabriksinställningarna?
3. Hur kan jag lägga till en ny trådlös klient eller dator om jag har glömt namnet (SSID) eller krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket?
4. Vad kan jag göra om routern inte fungerar som den ska?
5. Varför finns det ingen Internetanslutning?

# Svar:

ÅTER TILL TOPPEN AV SIDAN

1. Hur konfigurerar jag min DIR-645-router utan cd:n, eller kontrollerar namnet (SSID) och krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket?

- Anslut datorn till routern med en Ethernet-kabel.
- Öppna en webbläsare och skriv in adressen http://192.168.0.1
- Standardanvändarnamnet är 'admin'. Standardlösenordet är '' (lämna fältet tomt).
- Om du har ändrat lösenord och inte kan komma ihåg det måste du återställa routern och sätta lösenordet till ''(lämna fältet tomt).

ÅTER TILL TOPPEN AV SIDAN

2. Hur återställer jag routern till fabriksinställningarna?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck på återställningsknappen på enhetens baksida och håll den nere i 20 sekunder.

Obs! Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar. För att konfigurera den igen loggar du in till routern enligt fråga ett och kör installationsguiden.
ÅTER TILL TOPPEN AV SIDAN

3. Hur kan jag lägga till en ny trådlös klient eller dator om jag har glömt namnet (SSID) eller krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket?

- För varje dator som behöver ansluta trådlöst till routern måste du vara säker på att du använder rätt namn (SSID) och krypteringsnyckel för det trådlösa nätverket.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera eller välja inställningar för det trådlösa nätverket.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Skriv dem på baksidan av Snabbinstallationshandboken som följde med i lådan och förvara den på ett säkert ställe.
- Ta bort referensen på klisterlappen!

ÅTER TILL TOPPEN AV SIDAN

4. Vad kan jag göra om routern inte fungerar som den ska?

- Handboken som du hämtar från D-Links webbplats (http://www.dlink.se) innehåller ett avsnitt för felsökning, det finns dock några snabba steg du kan ta för att försöka lösa problemen:
- Kontrollera lysdioderna på framsidan av routern. Lysdioderna för strömförsörjning, status och WAN ska lysa. En eller flera av lysdioderna för LAN ska blinka.
- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna i båda ändar.
- Stäng av routern i 20 sekunder och slå sedan på den igen.

ÅTER TILL TOPPEN AV SIDAN

5. Varför finns det ingen Internetanslutning?

- Om du använder kabel kontrollerar du att alternativet för att klona MAC-adress valdes i installationsguiden (eller ange den registrerade MAC-adressen) och försäkra dig om att tjänsten har aktiverats/anslutits och fungerar.
- Om du använder ADSL kontaktar du din Internetleverantör för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/anslutits av leverantören och att användarnamnet och lösenordet för tjänsten är korrekt.