# Ερωτήσεις:

1. Πώς διαμορφώνω το δρομολογητή DIR-645 χωρίς το CD ή ελέγχω το Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και του ασύρματου κλειδιού κρυπτογράφησης;
2. Πώς μπορώ να επαναφέρω τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις του δρομολογητή μου;
3. Πώς μπορώ να προσθέσω ένα νέο ασύρματο υπολογιστή πελάτη ή υπολογιστή εάν έχω ξεχάσει το Όνμα ασύρματου δικτύου (SSID) ή το ασύρματο κλειδί κρυπτογράφησης;
4. Τι να κάνω εάν ο δρομολογητής μου δεν λειτουργεί σωστά;
5. Γιατί δεν έχω σύνδεση στο Internet;

# Απαντήσεις:

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

1. Πώς διαμορφώνω το δρομολογητή DIR-645 χωρίς το CD ή ελέγχω το Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και του ασύρματου κλειδιού κρυπτογράφησης;

- Συνδέστε τον Η/Υ σας στο δρομολογητή με τη χρήση καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξτε έναν περιηγητή ιστού και εισάγετε τη διεύθυνση http://192.168.0.1
- Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι 'admin ’. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι (αφήστε κενό το πεδίο).
- Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δε μπορείτε να τον θυμηθείτε, πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή για την επαναρύθμιση του κωδικού πρόσβασης σε (αφήστε κενό το πεδίο).

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

2. Πώς μπορώ να επαναφέρω τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις του δρομολογητή μου;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής για 20 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Με την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για επαναδιαμόρφωση των ρυθμίσεων, συνδεθείτε στο δρομολογητή όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τον Οδηγό εγκατάστασης.
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3. Πώς μπορώ να προσθέσω ένα νέο ασύρματο υπολογιστή πελάτη ή υπολογιστή εάν έχω ξεχάσει το Όνμα ασύρματου δικτύου (SSID) ή το ασύρματο κλειδί κρυπτογράφησης;

- Για κάθε Η/Υ που χρειάζεται ασυρματη σύνδεση στο δρομολογητή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε τη διεπαφή χρήστη με βάση τον ιστό (όπως περιγράφεται παραπάνω στην ερώτηση 1) για τον έλεγχο των ασύρματων ρυθμίσεών σας.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο Η/Υ. Σημειώστε τις στο πίσω μέρος του Οδηγού γρήγορης εγκατάστασης που υπάρχει στο κουτί και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.
- Αφαιρέστε την αναφορά στο αυτοκόλλητο

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

4. Τι να κάνω εάν ο δρομολογητής μου δεν λειτουργεί σωστά;

- Το εγχειρίδιο περιέχει μια πλήρη ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο της D-Link (http://www.dlink.co.uk). Ωστόσο, υπάρχουν μερικά γρήγορα βήματα που μπορείτε να δκιμάσετε και να επιλύσετε κάποια ζητήματα:
- Ελέγξτε τις φωτεινές ενδείξεις LED στην πρόσοψη του δρομολογητή. Τα LED ισχύος, ασύρματο και Internet LED πρέπει να είναι ενεργοποιημένα. Πρέπει να αναβοσβήνουν ένα ή περισσότερα LED του LAN.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και στα δυο άκρα τους.
- Απενεργοποιήστε το δρομολογητή για 20 δευτ. και κατόπιν επανενεργοποιήστε το.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

5. Γιατί δεν έχω σύνδεση στο Internet;

- Για καλωδιακούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή διεύθυνσης κλώνου MAC είναι σημειωμένη κατά τη λειτουργία του οδηγού εγκατάστασης (ή εισάγετε το καταχωρισμένο MAC) και βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη/σνδεδμένη και είναι λειτουργική.
- Για χρήστε ADSL, επικοινωνήστε με τον ISP για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί/συνδεθεί από τον ISP σας και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του ISP σας είναι σωστός.