# Întrebări:

1. Cum configurez routerul DIR-645 fără CD sau cum îmi verific numele rețelei wireless (SSID) și cheia de criptare wireless?
2. Cum restabilesc setările implicite din fabrică ale routerului?
3. Cum adaug un client wireless sau PC nou dacă am uitat numele rețelei wireless (SSID) sau cheia de criptare wireless?
4. Cum procedez dacă routerul meu nu funcționează corect?
5. De ce nu am conexiune la Internet?

# Răspunsuri:

SUS

1. Cum configurez routerul DIR-645 fără CD sau cum îmi verific numele rețelei wireless (SSID) și cheia de criptare wireless?

- Conectați PC-ul la router utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa http://192.168.0.1
- Numele de utilizator implicit este 'admin'. Parola implicită este echivalează cu lăsarea câmpului necompletat.
- Dacă ați schimbat parola și nu v-o puteți reaminti, va trebuie să resetați routerul pentru a seta din nou parola inițială (câmp lăsat necompletat).

SUS

2. Cum restabilesc setările implicite din fabrică ale routerului?

- Asigurați-vă că routerul este alimentat cu tensiune.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare de pe partea posterioară a dispozitivului timp de 20 secunde.

Notă: Restabilirea setărilor implicite din fabrică ale routerului va determina ștergerea setărilor configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la router urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.
SUS

3. Cum adaug un client wireless sau PC nou dacă am uitat numele rețelei wireless (SSID) sau cheia de criptare wireless?

- Pentru fiecare PC care trebuie conectat la router în mod wireless, va trebuie să vă asigurați că utilizați numele de rețea wireless (SSID) și cheia de criptare corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii din răspunsul la întrebarea 1) pentru a verifica sau alege setările wireless.
- Asigurați-vă că notați aceste setări pentru a le putea introduce în fiecare PC conectat în mod wireless. Notați aceste setări pe coperta a patra a Ghidului de instalare rapidă furnizat împreună cu routerul și păstrați-l într-un loc sigur.
- Transferați informațiile de referință pe abțibild!

SUS

4. Cum procedez dacă routerul meu nu funcționează corect?

- Manualul conține o secțiune completă privind depanarea; aceasta poate fi descărcată de pe site-ul Web D-Link (http://www.dlink.co.uk). Cu toate acestea, există trei pași rapizi pe care îi puteți parcurge pentru a încerca rezolvarea eventualelor probleme:
- Verificați indicatoarele LED de pe partea frontală a routerului. Indicatoarele LED de alimentare, de wireless și de Internet trebuie să fie aprinse. Cel puțin unul dintre indicatoarele LED trebuie să lumineze intermitent.
- Verificați dacă ambele capete ale tuturor cablurilor sunt conectate ferm.
- Opriți alimentarea cu tensiune a routerului timp de 20 de secunde și apoi reluați-o.

SUS

5. De ce nu am conexiune la Internet?

- Dacă utilizați conexiunea prin cablu, asigurați-vă că opțiunea Adresă MAC clonă este bifată la parcurgerea expertului de configurare (sau introduceți adresa MAC înregistrată) și că serviciul a fost activat/conectat și este funcțional.
- Dacă utilizați ADSL, conectați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat de acesta și că numele de utilizator și parola ISP sunt corecte.