# Spørsmål:

1. Hvordan konfigurerer jeg min DIR-645 router uten CD, eller finner mitt trådløse nettverksnavn (SSID) og min trådløse krypteringsnøkkel?
2. Hvordan nullstiller jeg routeren til standard fabrikksinnstilling?
3. Hvordan legger jeg til en ny trådløs klient eller PC hvis jeg har glemt mitt trådløse nettverksnavn (SSID) eller min trådløse krypteringsnøkkel?
4. Hva kan jeg gjøre hvis min router ikke fungerer som det skal?
5. Hvorfor får jeg ingen internett-tilkobling?

# Svar:

TILBAKE TIL TOPPEN

1. Hvordan konfigurerer jeg min DIR-645 router uten CD, eller finner mitt trådløse nettverksnavn (SSID) og min trådløse krypteringsnøkkel?

- Koble PC-en til routeren med en ethernetkabel.
- Åpne nettleseren og skriv inn adressen http://192.168.0.1
- Standard brukernavnet er 'admin'. Standard passord er '' (la feltet være tomt).
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du nullstille routeren for å stille passordet tilbake til '' (la feltet være tomt).

TILBAKE TIL TOPPEN

2. Hvordan nullstiller routeren til standard fabrikksinnstilling?

- Kontroller at routeren er slått på.
- Trykk og hold nullstillingsknappen bak på routeren i omtrent 20 sekunder.

Merk: Ved å nullstille routeren til standard fabrikksinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge inn til routeren som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre oppsett-veilederen.
TILBAKE TIL TOPPEN

3. Hvordan legger jeg til en ny trådløs klient eller PC hvis jeg har glemt mitt trådløse nettverksnavn (SSID) eller min trådløse krypteringsnøkkel?

- For hver PC som skal kobles trådløst til routeren må du kontrollere at du bruker riktig trådløst nettverksnavn (SSID) og krypteringsnøkkel.
- Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge dine trådløse innstillinger.
- Husk på å skrive ned disse innstillinger slik at du kan taste dem inn i hver trådløs tilkoblede PC. Skriv dette på baksiden av hurtiginstalleringsguiden, som ble levert i pakken, og oppbevar det på et sikkert sted.
- Fjern referansen til klistremerket!

TILBAKE TIL TOPPEN

4. Hva kan jeg gjøre hvis min router ikke fungerer som det skal?

- Bruksanvisningen har en egen del om feilsøking som kan lastes ned fra D-Link nettstedet (http://www.dlink.no), men det finnes et par ting du kan gjøre for en rask løsning på noen problemer:
- Kontroller LED'ene foran på routeren. Strøm-, trådløs- og internett-LED'en bør være tent. En eller flere av LAN-LED'ene bør blinke.
- Kontroller at kablene er skikkelig tilkoblet på begge sider.
- Slå routeren av i 20 sekunder og slå strømmen på igjen.

TILBAKE TIL TOPPEN

5. Hvorfor får jeg ingen internett-tilkobling?

- Kabelbrukere må kontrollere at Klone MAC-adresse-valget er haket av i oppsett-veilederen (eller oppgi registrert MAC-adresse) og kontroller at tjenesten er aktivert/tilkoblet og fungerer.
- ADSL-brukere bør kontakte ISP-en for å kontroller at tjenesten er aktivert/tilkoblet av ISP-en og at ditt ISP-brukernavn og -passord er riktig.