# Kérdések:

1. Hogyan konfigurálom a DIR-645 routeremet CD nélkül, vagy hogyan ellenőrzöm a vezeték nélküli hálózatom nevét (SSID) valamint a vezeték nélküli hálózat titkosítási kulcsát?
2. Hogyan állítom vissza a routert alapértelmezett gyári beállításokra?
3. Hogyan veszek fel egy új vezeték nélküli ügyfelet vagy számítógépet, ha elfelejtettem a vezeték nélküli hálózatom nevét (SSID) vagy titkosítási kulcsát?
4. Mit tehetek, ha a routerem nem működik megfelelően?
5. Miért nem tudok csatlakozni az internetre?

# Válaszok:

VISSZA A TETEJÉRE

1. Hogyan konfigurálom a DIR-645 routeremet CD nélkül, vagy hogyan ellenőrzöm a vezeték nélküli hálózatom nevét (SSID) valamint a vezeték nélküli hálózat titkosítási kulcsát?

- Csatlakoztassa számítógépét a routerhez Ethernet kábel segítségével.
- Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a http://192.168.0.1 címet.
- Az alapértelmezett felhasználónév 'admin'. Az alapértelmezett jelszó " (hagyja üresen a mezőt).
- Ha módosította a jelszót és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a routert, hogy a jelszó is ''-re változzon (a jelszó mező üresen marad).

VISSZA A TETEJÉRE

2. Hogyan állítom vissza a routert alapértelmezett gyári beállításokra?

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz hátulján lévő reset gombot 20 másodpercig.

Megjegyzés: A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállítást. A beállítások újrakonfigurálásához lépjen be a router honlapjára az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a telepítő varázslót.
VISSZA A TETEJÉRE

3. Hogyan veszek fel egy új vezeték nélküli ügyfelet vagy számítógépet, ha elfelejtettem a vezeték nélküli hálózatom nevét (SSID) vagy titkosítási kulcsát?

- Minden, a routeren keresztül vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a vezeték nélküli hálózat pontos nevére (SSID) és titkosítási kulcsára.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Írja le a beállítások adatait, így a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. Írja le ezeket a csomagban kapott Gyors telepítési útmutató hátuljára, és tartsa azt biztonságos helyen.
- Távolítsa el a címkehivatkozást!

VISSZA A TETEJÉRE

4. Mit tehetek, ha a routerem nem működik megfelelően?

- A használati útmutató tartalmaz egy teljes hibaelhárítási fejezetet, és letölthető a D-Link weboldaláról (http://www.dlink.co.uk), de van néhány lehetőség, amit kipróbálhat bármilyen probléma esetén.
- Ellenőrizze a router előlapján lévő jelzőfényt. A Táp-, Vezeték nélküli és Internet jelzőfénynek világítania kellene. A LAN egy vagy több jelzőfényének villognia kellene.
- Ellenőrizze, hogy a kábelek mindkét vége megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Kapcsolja ki a routert 20 másodpercre, majd ismét kapcsolja be.

VISSZA A TETEJÉRE

5. Miért nem tudok csatlakozni az internetre?

- A kábel segítségével csatlakozók ellenőrizzék, hogy a Klón MAC-cím ki van-e pipálva a telepítő varázsló használata során (vagy adja meg a regisztrált MAC-et), és győződjön meg arról, hogy a szolgáltatás engedélyezve/csatlakoztatva van és működőképes.
- ADSL felhasználók esetén kérjük, lépjenek kapcsolatba az Internet-szolgáltatóval annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatás engedélyezett/csatlakoztatva van-e a szolgáltató által, valamint a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.