# Kysymyksiä:

1. Miten voin konfiguroida DIR-645-reitittimen asetukset ilman CD:tä tai tarkistaa langattoman verkkoni nimen (SSID) ja salausavaimen?
2. Miten saan palautettua tehdasasetukset reitittimeen?
3. Miten voin lisätä uuden langattoman asiakaskoneen langattomaan lähiverkkooni, jos olen unohtanut verkon nimen (SSID) ja salausavaimen?
4. Mitä voin tehdä, jos reitittimeni ei toimi kunnolla?
5. Miksen saa muodostettua yhteyttä Internetiin?

# Vastaukset:

TAKAISIN YLÖS

1. Miten voin konfiguroida DIR-645-reitittimen asetukset ilman CD:tä tai tarkistaa langattoman verkkoni nimen (SSID) ja salausavaimen?

- Kytke tietokoneesi verkkoon Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa Internet-selain ja mene osoitteeseen http://192.168.0.1
- Oletuskäyttäjänimi on ’admin’ Salasana on oletusarvoisesti ’ ’ (jätä kenttä tyhjäksi).
- Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut palauttamaan reitittimeen tehdasasetukset saadaksesi salasanaksi jälleen ’ ’ (tyhjän kentän).

TAKAISIN YLÖS

2. Miten saan palautettua tehdasasetukset reitittimeen?

- Varmista, että reitittimessä on virta päällä.
- Paina ja pidä reitittimen etuosassa olevaa painiketta pohjassa 20 sekunnin ajan.

Huom. Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Konfiguroidaksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja aja sitten asennusvelho.
TAKAISIN YLÖS

3. Miten voin lisätä uuden langattoman asiakaskoneen langattomaan lähiverkkooni, jos olen unohtanut verkon nimen (SSID) ja salausavaimen?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytkettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytössä on oikea langattoman verkon nimi (SSID) ja salausavain.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä valintoja verkkopohjaisesta käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasi liitettävään tietokoneeseen. Suosittelemme tietojen kirjaamista laitteen mukana tulleen pika-asennusoppaan takakanteen ja oppaan sijoittamista turvalliseen paikkaan tämän jälkeen.
- Poista huomautus tarrasta!

TAKAISIN YLÖS

4. Mitä voin tehdä, jos reitittimeni ei toimi kunnolla?

- D-Linkin verkkosivuilta (http://www.dlink.fi) löytyy manuaali, joka sisältää täydellisen vianmääritysosion. Seuraavassa kuitenkin muutama yleishyödyllinen keino:
- Tarkista reitittimen etuosassa olevat LED-valot. Kohdissa ’Power’, ’Wireless’ ja ’Internet’ tulisi palaa valo. Yhden tai useamman LAN-valoista tulisi vilkkua.
- Tarkista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni molemmista päistä.
- Sulje reitittimestä virta 20 sekunnin ajaksi ja kytke se sitten takaisin päälle.

TAKAISIN YLÖS

5. Miksen saa muodostettua yhteyttä Internetiin?

- Kaapelimodeeminkäyttäjien kannattaa varmistaa, että ’Toisinna MAC-osoite’ -vaihtoehto on aktivoituna asennusvelhon suorituksen aikana (tai syöttää manuaalisesti rekisteröity MAC-osoite) ja tarkistaa, että palvelu on (Internet-palveluntarjoajan osalta) kytketty päälle ja käytössä.
- ADSL-käyttäjien kannattaa ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaansa ja varmistaa, että yhteys on kytketty päälle ja käytössä, ja että saadut käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein.