# Fragen:

1. Wie konfiguriere ich meinen DIR-645 Router ohne die CD oder prüfe den Namen des Funknetzwerks (SSID) und den Verschlüsselungsschlüssel für das Funknetz?
2. Wie setze ich meinen Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurck?
3. Wie füge ich einen neuen drahtlosen Client oder PC hinzu, wenn ich den Namen des Funknetzwerks (SSID) oder den Verschlüsselungsschlüssel für das Funknetz vergessen habe?
4. Was kann ich tun, wenn mein Router nicht ordnungsgemäß funktioniert?
5. Warum kann ich keine Internetverbindung herstellen?

# Antworten:

NACH OBEN

1. Wie konfiguriere ich meinen DIR-645 Router ohne die CD oder prüfe den Namen des Funknetzwerks (SSID) und den Verschlüsselungsschlüssel für das Funknetz?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den Router an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie http://192.168.0.1 ein.
- Der standardmäßig vorgegebene Benutzername ist 'admin'. Lassen Sie das Feld für das Kennwort leer.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und sich nicht daran erinnern können, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort zurück auf (leeres Feld) zu setzen (lassen Sie das Feld leer).

NACH OBEN

2. Wie setze ich meinen Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Rücksetztaste (Reset) auf der Rückseite des Gerätes etwa 20 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Durch das Rücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.
NACH OBEN

3. Wie füge ich einen neuen drahtlosen Client oder PC hinzu, wenn ich den Namen des Funknetzwerks (SSID) oder den Verschlüsselungsschlüssel für das Funknetz vergessen habe?

- Für jeden PC, der kabellos mit dem Router verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten Netzwerknamen für das Funknetz (SSID) und den Verschlüsselungsschlüssel verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Notieren Sie sich diese Informationen auf der Rückseite Ihrer im Lieferumfang des Routers enthaltenen Schnellinstallationsanleitung und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.
- Entfernen Sie einfach den Verweis auf dem Etikett!

NACH OBEN

4. Was kann ich tun, wenn mein Router nicht ordnungsgemäß funktioniert?

- Das Handbuch enthält einen vollständigen Abschnitt zur Fehlerbehebung, den Sie von der D-Link-Website (http://www.dlink.co.uk) herunterladen können. Mithilfe der im Folgenden aufgelisteten Schritte können Sie jedoch versuchen, eventuell aufgetretene Probleme schnell selbst zu lösen.
- Überprüfen Sie die LEDs auf der Vorderseite des Routers. Die Betriebsanzeige- (Strom), Wireless- (Funk) und Internet-LED sollten leuchten. Eine oder mehrere der LAN-LEDs sollten blinken.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel jeweils an beiden Enden fest angeschlossen sind.
- Schalten den Router 20 Sekunden lang aus und dann wieder ein.

NACH OBEN

5. Warum kann ich keine Internetverbindung herstellen?

- Stellen Sie als Nutzer eine Kabelverbindung sicher, dass die Option 'MAC-Adresse kopieren' während des Setup-Vorgangs mithilfe des Assistenten markiert ist (oder geben Sie die registrierte MAC ein) und vergewissern Sie sich, dass der Dienst aktiviert/verbunden und betriebsbereit ist.
- ADSL-Kunden sollten sich an ihren Internetdienstanbieter wenden und sich vergewissern, dass der ADSL-Dienst aktiviert wurde und/oder eine Verbindung zum Anbieter vorliegt und dass ihr vom Internetdienstanbieter zugewiesener Benutzername und ihr Kennwort korrekt sind.