1. korak: | Imajte pri ruci sljedeće podatke bežične mreže koju ste ranije postavili: Naziv (SSID) bežične mreže od 2,4 GHz: [YourSSID_11G] Zaporka za bežičnu mrežu od 2,4 GHz: [YourPassword_11G] Razina mrežne sigurnosti: [YourSecurity_11G] Naziv (SSID) bežične mreže od 5 GHz: [YourSSID_11A] Zaporka za bežičnu mrežu od 5 GHz: [YourPassword_11A] Razina mrežne sigurnosti: [YourSecurity_11A]
2a. korak: | Ako koristite sustav Microsoft XP, učinite sljedeće: Start Poveži se sa Prikaži sve veze, potom desnom tipkom miša kliknite ikonu Povezivanje u bežičnu mrežu. Slijedite upute Microsoftova čarobnjaka za povezivanje u bežičnu mrežu.
2b. korak: | Ako koristite sustav Microsoft Vista, učinite sljedeće: Start Poveži se sa pa odaberite naziv vaše bežične mreže. Slijedite upute Microsoftova čarobnjaka za povezivanje u mrežu.
2c lépés - | Windows 7 operációs rendszer használata esetén kövesse az alábbi lépéseket: Kattintson a vezeték nélküli hálózat ikonjára a Tálcán a képernyő jobb alsó sarkában. Válassza ki a korábban létrehozott nevű vezeték nélküli hálózatot. A vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz kövesse a varázsló egyes lépéseit.
Ako su vam na računalu već instalirani neki programi za upravljanje bežičnim adapterom, upute o povezivanju u postojeću mrežu potražite u dokumentaciji koju ste dobili od proizvođača.