# Questions :

1. Comment puis-je configurer le routeur DIR-645 sans le CD ou vérifier le nom du réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement ?
2. Comment rétablir les paramètres par défaut du routeur ?
3. Comment puis-je ajouter un nouveau PC ou client sans fil si j'ai oublié le nom du réseau sans fil (SSID) ou la clé de chiffrement sans fil ?
4. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas bien ?
5. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Internet ?

# Réponses :

RETOUR EN HAUT

1. Comment puis-je configurer le routeur DIR-645 sans le CD ou vérifier le nom du réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement ?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse http://192.168.0.1.
- Le nom d'utilisateur par défaut est « admin ». Par défaut, il n'y a pas de mot de passe (laissez le champ vide).
- Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en rappelez plus, réinitialisez le router pour restaurer le paramètre par défaut, à savoir aucun mot de passe (champ vide).

RETOUR EN HAUT

2. Comment rétablir les paramètres d'usine de mon routeur ?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 20 secondes.

Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.
RETOUR EN HAUT

3. Comment puis-je ajouter un nouveau PC ou client sans fil si j'ai oublié le nom du réseau sans fil (SSID) ou la clé de chiffrement sans fil ?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au routeur, vous devez utiliser le nom de réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement appropriés.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans fil. Notez-les au dos du guide d'installation rapide fourni avec le produit, et rangez ce guide en lieu sûr.
- Éliminez la référence qui apparaît sur l'étiquette !

RETOUR EN HAUT

4. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas correctement ?

- Le manuel du routeur, téléchargeable à partir site Web de D‑Link (http://www.dlink.fr), contient une section détaillée sur la résolution des principaux problèmes. Toutefois, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre les problèmes les plus courants :
- Vérifiez les voyants situés à l'avant du routeur. Les voyants d'alimentation, sans fil et Internet doivent être allumés. Un ou plusieurs voyants LAN doivent clignoter.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés aux deux extrémités.
- Mettez le routeur hors tension pendant 20 secondes, puis remettez-le sous tension.

RETOUR EN HAUT

5. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Internet ?

- Pour les utilisateurs qui utilisent un câble, vérifiez que la case Cloner l'adresse MAC de l'assistant de configuration est bien cochée (ou entrez l'adresse MAC enregistrée). Assurez-vous également que le service a été activé ou est connecté et opérationnel.
- Pour les utilisateur de l'ADSL, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects.