# Otázky:

1. Jak zkonfiguruji směrovač DIR-645 bez CD, nebo zkontroluji název bezdrátové sítě (SSID) a bezdrátový šifrovací klíč?
2. Jak obnovím výchozí tovární nastavení směrovače?
3. Jak přidám dalšího bezdrátového klienta nebo PC, pokud jsem zapomněl(a) název bezdrátové sítě (SSID) nebo bezdrátový šifrovací klíč?
4. Co mám dělat v případě, že směrovač nefunguje správně?
5. Proč se nemohu připojit k internetu?

# Odpovědi:

NAHORU

1. Jak zkonfiguruji směrovač DIR-645 bez CD, nebo zkontroluji název bezdrátové sítě (SSID) a bezdrátový šifrovací klíč?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.0.1
- Výchozí uživatelské jméno je „admin“. Výchozí heslo je „“ (nechejte pole prázdné).
- Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si jej, musíte směrovač vyresetovat, aby se heslo nastavilo zpět na „“ (nechejte pole prázdné).

NAHORU

2. Jak obnovím výchozí tovární nastavení směrovače?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
- Stiskněte a asi 20 sekund podržte resetovací tlačítko na zadní straně směrovače.

Pozn.: Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znovu zkonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.
NAHORU

3. Jak přidám dalšího bezdrátového klienta nebo PC, pokud jsem zapomněl(a) název bezdrátové sítě (SSID) nebo bezdrátový šifrovací klíč?

- U každého PC, které je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (popsaného v otázce 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátového připojení.
- Nezapomeňte si nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. Napište si je na zadní stranu návodu k rychlé instalaci, který je přibalen, a uložte návod na bezpečné místo.
- Odstranit odkaz na štítek!

NAHORU

4. Co mám dělat v případě, že směrovač nefunguje správně?

- Návod obsahuje úplnou část o řešení problémů a lze jej stáhnout z webu D-Link (http://www.dlink.co.uk). Zde je nicméně několik rychlých kroků, kterými se můžete pokusit problém vyřešit:
- Zkontrolujte kontrolky LED na přední straně směrovače. Kontrolky Power, Wireless a Internet by měly svítit. Nejméně jedna z kontrolek LAN by měla blikat.
- Ověřte, že všechny kabely jsou na obou koncích pevně připojené.
- Vypněte napájení směrovače na 20 sekund a poté jej znovu zapněte.

NAHORU

5. Proč se nemohu připojit k internetu?

- Používáte-li připojení k internetu přes kabelovou televizi, nezapomeňte v průvodci nastavením zaškrtnout volbu Klonovat MAC adresu (nebo zadat registrovanou MAC adresu) a zkontrolujte, zda je služba povolena/připojena a je funkční.
- Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, že služba byla poskytovatelem povolena/zapojena a zda je správné uživatelské jméno a heslo.