# Domande:

1. Come è possibile configurare il router DIR-645 senza disporre del CD oppure verificare il nome della rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia wireless?
2. Come è possibile ripristinare le impostazioni predefinite del router?
3. Come è possibile aggiungere un nuovo client o PC wireless se si è dimenticato il nome della rete wireless (SSID) o la chiave di crittografia wireless?
4. Quali operazioni è necessario eseguire se il router non funziona correttamente?
5. Perché la connessione Internet non è disponibile?

# Risposte:

TORNA ALL'INIZIO

1. Come è possibile configurare il router DIR-645 senza disporre del CD oppure verificare il nome della rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia wireless?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo http://192.168.0.1
- Il nome utente predefinito è 'admin'. La password predefinita è '' (lasciare il campo vuoto).
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su '' (campo vuoto).

TORNA ALL'INIZIO

2. Come è possibile ripristinare le impostazioni predefinite del router?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino nel retro del dispositivo per 20 secondi.

Nota: il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.
TORNA ALL'INIZIO

3. Come è possibile aggiungere un nuovo client o PC wireless se si è dimenticato il nome della rete wireless (SSID) o la chiave di crittografia wireless?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome di rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Annotare inoltre queste impostazioni sul retro della copertina della Guida di installazione rapida inclusa nella confezione, quindi conservare la Guida in un luogo sicuro.
- Rimuovere il riferimento all'adesivo.

TORNA ALL'INIZIO

4. Quali operazioni è necessario eseguire se il router non funziona correttamente?

- Il manuale, scaricabile dal sito Web D-Link (http://www.dlink.co.uk), include un'intera sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Per tentare di risolvere eventuali problemi, è tuttavia possibile eseguire alcune semplici e rapide operazioni:
- Controllare i LED sul pannello frontale del router. I LED alimentazione, wireless e Internet dovrebbero essere accesi. Uno o più LED LAN dovrebbero lampeggiare.
- Verificare che tutti i cavi siano correttamente collegati da entrambe le estremità.
- Spegnere il router per 20 secondi, quindi riaccenderlo.

TORNA ALL'INIZIO

5. Perché la connessione Internet non è disponibile?

- Gli utenti di connessioni via cavo devono assicurarsi che l'opzione Clona indirizzo MAC sia selezionata durante la configurazione guidata oppure immettere l'indirizzo MAC registrato. Verificare quindi che il servizio sia stato attivato/connesso e che sia funzionante.
- Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/connessione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnata.