# Pytania:

1. Jak skonfigurować router DIR-645 bez płyty CD lub sprawdzić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej?
2. Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne mojego routera (zresetować router)?
3. Jak mogę dodać nowego klienta sieci bezprzewodowej lub komputer, jeżeli nie pamiętam nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) ani klucza szyfrowania sieci bezprzewodowej?
4. Co mam zrobić, jeśli mój router nie działa poprawnie?
5. Dlaczego nie mogę połączyć się z Internetem?

# Odpowiedzi:

POWRÓT DO POCZĄTKU

1. Jak skonfigurować router DIR-645 bez płyty CD lub sprawdzić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej?

- Podłącz swój komputer PC do routera używając kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres http://192.168.0.1
- Nazwa użytkownika domyślnego to "admin". Hasło domyślne to '' (nie wypełniaj tego pola).
- W przypadku zmiany hasła, gdy się je zapomniało, należy zresetować router, aby ponownie ustawić hasło '' (pozostaw pole hasła puste).

POWRÓT DO POCZĄTKU

2. Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne mojego routera (zresetować router)?

- Upewnij się, że router jest podłączony do zasilania.
- Przyciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, znajdujący się z tyłu routera przez około 20 sekund.

Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, zaloguj się do routera w sposób wyjaśniony dla pytania 1, następnie uruchom Kreator Instalacji.
POWRÓT DO POCZĄTKU

3. Jak mogę dodać nowego klienta sieci bezprzewodowej lub komputer, jeżeli nie pamiętam nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) ani klucza szyfrowania sieci bezprzewodowej?

- W każdym komputerze, który ma być bezprzewodowo podłączony do routera trzeba będzie zapewnić wykorzystanie właściwej nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucza szyfrowania.
- Wykorzystaj sieciowy interfejs użytkownika (jak opisano w odpowiedzi na powyższe pytanie 1), aby sprawdzić lub wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że posiadasz informacje o ustawieniach, aby można było wprowadzić je do każdego komputera podłączanego bezprzewodowo. Proszę zanotować te informacje na okładce swojej Skróconej Instrukcji Obsługi, która znajduje się w pudełku i schować ją w bezpiecznym miejscu.
- Usuń odniesienie do nalepki!

POWRÓT DO POCZĄTKU

4. Co mam zrobić, jeśli mój router nie działa poprawnie?

- Niniejsza instrukcja obsługi zawiera cały rozdział dotyczący rozwiązywania problemów i można ją pobrać ze strony D-Link pod adresem http://www.dlink.co.uk, jednakże istnieje kilka szybkich kroków, które można wykonać w celu rozwiązania wszelkich problemów:
- Sprawdź diody LED znajdujące się na przodzie routera. Diody: Zasilanie (Power), Bezprzewodowe (Wireless) oraz Internet powinny świecić. Przynajmniej jedna dioda LED sieci LAN powinna błyskać.
- Upewnij się, że kable są dobrze podłączone przy obu końcach.
- Odłącz router na 20 sekund od zasilania, a następnie podłącz go ponownie.

POWRÓT DO POCZĄTKU

5. Dlaczego nie mogę połączyć się z Internetem?

- Dla użytkowników korzystających z połączeń przewodowych należy upewnić się, że opcja klonowania adresu MAC jest zaznaczona podczas procesu instalacji z użyciem kreatora instalacji (lub należy wprowadzić zarejestrowany adres MAC) i upewnić się, że usługa ta została włączona/podłączona i działa.
- Dla użytkowników ADSL proszę skontaktować się z usługodawcą internetowym, aby upewnić się, że usługa ta jest włączona/podłączona przez Twojego usługodawcę internetowego oraz że Twoja nazwa użytkownika przydzielona przez usługodawcę internetowego i hasło są właściwe.