# Vprašanja:

1. Kako konfiguriram svoj DIR-645 usmerjevalnik brez CD-ja ali preverim svoje ime brezžičnega omrežja (SSID) in brezžični šifrirni ključ?
2. Kako ponastavim svoj usmerjevalnik na privzete tovarniške nastavitve?
3. Kako dodam novega brezžičnega odjemalca ali računalnik, če sem pozabil svoje ime brezžičnega omrežja (SSID) ali brezžični šifrirni ključ?
4. Kaj lahko naredim, če moj usmerjevalnik ne deluje pravilno?
5. Zakaj ne morem dobiti internetne povezave?

# Odgovori:

NAZAJ NA VRH

1. Kako konfiguriram svoj DIR-645 usmerjevalnik brez CD-ja ali preverim svoje ime brezžičnega omrežja (SSID) in brezžični šifrirni ključ?

- Priključite vaš računalnik na usmerjevalnik s pomočjo Ethernet kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov http://192.168.0.1
- Privzeto uporabniško ime je 'admin'. Privzeto geslo je " " (polje pustite prazno).
- Če spremite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik, da zopet nastavite geslo (polje pustite prazno).

NAZAJ NA VRH

2. Kako naj ponastavim svoj usmerjevalnik na privzete tovarniške nastavitve?

- Zagotovite, da je usmerjevalnik napajan.
- Pritisnite in držite gumb za ponastavitev na zadnji strani naprave za 20 sekund.

Opomba: Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitve bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitve. Za ponovno konfiguracijo nastavitev se prijavite v usmerjevalnik kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarovnik za nastavitev.
NAZAJ NA VRH

3. Kako dodam novega brezžičnega odjemalca ali računalnik, če sem pozabil svoje ime brezžičnega omrežja (SSID) ali brezžični šifrirni ključ?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezžično povezati na usmerjevalnik, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime brezžičnega omrežja (SSID) in šifrirni ključ.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezžične nastavitve.
- Obvezno si zapišite te nastavitve, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Prosimo, zapišite jih na hrbtno stran vašega vodnika za hitro namestitev, ki se nahaja v škatli in ga hranite na varnem mestu.
- Odstranite referenco glede nalepke!

NAZAJ NA VRH

4. Kaj lahko naredim če moj usmerjevalnik ne deluje pravilno?

- Priročnik vsebuje celoten razdelek o odpravljanju težav in se lahko prenese s spletne strani D-Link (http://www.dlink.co.uk). Vendar je nekaj hitrih korakov, ki jih lahko preizkusite in rešite katerokoli težavo:
- Preverite LED-e na sprednji strani usmerjevalnika. LED-i napajanje, brezžično in internet morajo svetiti. Utripati mora eden ali več LAN LED-ov.
- Preverite če so vsi kabli trdno priključeni na obeh koncih.
- Izklopite usmerjevalnik na 20 sekund ter ga znova vklopite.

NAZAJ NA VRH

5. Zakaj ne morem dobiti internetne povezave?

- Uporabniki kabla se prepričajte, da je v čarovniku za nastavitev odkljukana možnost Kopiraj MAC naslov (ali pa vnesite registrirani MAC) in zagotovite, da je bila storitev vklopljena/povezana in deluje.
- ADSL uporabniki naj se prosimo obrnejo na ISP, da zagotovijo, da je bila storitev vklopljena/povezana s strani ISP-ja in, da sta uporabniško ime in geslo ISP-ja pravilna.