# Vragen:

1. Hoe configureer ik mijn DIR-645 router zonder de cd, of controleer ik de naam van mijn draadloze netwerk (SSID) en draadloze encryptiesleutel?
2. Hoe stel ik mijn router opnieuw in op de standaard fabrieksinstellingen?
3. Hoe voeg ik een nieuwe draadloze client of pc toe, als ik de naam van mijn draadloze netwerk (SSID) of draadloze encryptiesleutel vergeten ben?
4. Wat kan ik doen als mijn router niet correct functioneert?
5. Waarom kan ik geen Internetverbinding krijgen?

# Antwoorden:

TERUG NAAR BOVEN

1. Hoe configureer ik mijn DIR-645 router zonder de cd, of controleer ik de naam van mijn draadloze netwerk (SSID) en draadloze encryptiesleutel?

- Sluit uw pc aan op de router met behulp van een Ethernet-kabel.
- Open een webbrowser en voer het adres http://192.168.0.1
- in De standaard gebruikersnaam is 'admin'. Het standaard wachtwoord is " (vak leeg laten).
- Als u het wachtwoord veranderd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router opnieuw instellen om het wachtwoord opnieuw op '' (vak leeg laten) in te stellen.

TERUG NAAR BOVEN

2. Hoe stel ik mijn router opnieuw in op de standaard fabrieksinstellingen?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Druk op de reset-knop op de achterzijde van het apparaat en houd deze gedurende 20 seconden ingedrukt.

N.B. : Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installatiewizard uit.
TERUG NAAR BOVEN

3. Hoe voeg ik een nieuwe draadloze client of pc toe, als ik de naam van mijn draadloze netwerk (SSID) of draadloze encryptiesleutel vergeten ben?

- Voor elke pc die een draadloze verbinding moet maken met de router, dient u te controleren of u de correcte naam van het draadloze netwerk (SSID) en de juiste encryptiesleutel gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in de bovenstaande vraag 1) om uw draadloze instellingen te controleren of kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos verbonden pc kunt invoeren. Noteer deze op de ommezijde van uw Snelle Installatiegids die werd meegeleverd in de doos en bewaar deze op een veilige plaats.
- Verwijder de verwijzing naar de sticker!

TERUG NAAR BOVEN

4. Wat kan ik doen als mijn router niet correct functioneert?

- In de handleiding staat een volledig gedeelte over probleemoplossing, dat u kunt downloaden van de D-Link website (http://www.dlink.co.uk), er zijn echter enkele snelle stappen die u kunt uitvoeren om eventuele problemen te proberen oplossen:
- Controleer de LED-lampjes op de voorzijde van de router. Het aan/uit-lampje, het lampje voor de draadloze verbinding en het Internet-lampje zouden moeten branden. Een of meer LAN-lampjes zou moeten knipperen.
- Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten aan beide uiteinden.
- Schakel de router gedurende 20 seconden en schakel deze vervolgens opnieuw in.

TERUG NAAR BOVEN

5. Waarom kan ik geen Internetverbinding krijgen?

- Kabelgebruikers moeten controleren of de optie voor kloon MAC-adres is aangekruisd tijdens de installatiewizard (of voer het geregistreerde MAC-adres in) en zorg dat de service geactiveerd/verbonden en gereed is.
- ADSL-gebruikers dienen contact op te nemen met hun ISP om zeker te stellen dat de service geactiveerd/aangesloten werd door uw ISP en dat uw ISP gebruikersnaam en wachtwoord correct is.