Diese Firmware/Software darf nur für das angegebene Produkt verwendet werden, achten Sie besonders auf 
die Hardware Revision, z.B.: H/W B2, oder Rev. A3! 
Die Verwendung in einem anderen/ähnlichem Produkt kann dieses Produkt unbrauchbar machen und führt 
zum Erlöschen Ihrer Produkt-Garantie.


Anleitung und Hinweise zum Firmware Upgrade

Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung, nicht über Wireless.

1. Ist die Konfigurationsoberfläche des DIR-645 in Deutsch, deinstallieren Sie bitte zuerst das deutschsprachige Sprachpaket:
- Webbrowser starten
- Konfiguration des Routers aufrufen (Standard wäre 192.168.0.1)
- klicken Sie oben auf "Tools"
- dann links auf "System"
- klicken Sie bei "Sprachpaket löschen" auf "Inhalt löschen"
- klicken Sie auf "Klicken Sie hier, um zur vorherigen Seite zurückzukehren"

Weiter bei 2.


2. Installation der Firmware:
- Webbrowser starten
- Konfiguration des Routers aufrufen (Standard wäre 192.168.0.1)
- klicken Sie oben auf "Tools"
- dann links auf "Firmware"
- klicken Sie unten bei Firmware Upgrade auf den Knopf "Durchsuchen"
- wählen Sie die entpackte Firmware Datei (DIR645A1_FW102B11.bin) aus
- auf "Upload" klicken
- die Meldungen: "Note: Some firmware upgrades reset the router's configuration options to the factory defaults. 
  Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration from the Tools-System screen. Do you still want to upgrade ?" &
  "Do you really want to reprogram the device using the firmware file "DIR645A1-FW102B07.bin" ?"

- das Upgrade dauert nun ca. 5 Minuten, sobald sie durchgelaufen ist, erscheint wieder das Startfenster der Konfigurationsoberfläche.

Weiter bei 3.


3. Um das neue deutschsprachige Spachpaket zu installieren gehen Sie folgendermaßen vor:
- Webbrowser starten
- Konfiguration des Routers aufrufen (Standard wäre 192.168.0.1)
- klicken Sie oben auf "Tools"
- dann links auf "Firmware"
- klicken Sie unten bei Language Pack Update auf den Knopf "Durchsuchen"
- wählen Sie das entpackte Sprachpaket (DDIR645A1_101DE.lng) aus
- auf "Upload" klicken
- 2 mal auf OK klicken
- klicken Sie auf "Klicken Sie hier, um zur vorherigen Seite zurückzukehren"

Weiter bei 4.


4. Führen Sie einen Factory Reset durch:
- Webbrowser starten
- Konfiguration des Routers aufrufen (Standard wäre 192.168.0.1)
- klicken Sie oben auf "Tools"
- dann links auf "System"
- klicken Sie bei "Werkseinstellungen wiederherstellen"


Damit ist das Upgrade beendet.



Wichtige Hinweise:
- Falls Probleme während des Firmware Updates auftreten, sollten Sie einen anderen Browser oder einen anderen Rechner benutzen.
- Die Konfiguration "Elterliche Kontrolle und Kinderschutz" und "DLNA-Einstellungen" sind noch auf Englisch und werden mit der nächsten Version des Sprachpaketes übersetzt.
