Neue WPS Vorgehensweise beim DIR-645
Stand Feb. 2012 – Ab Firmware 1.02b11


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-645 zu.
Die Standardadresse ist http://192.168.0.1 .

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als Benutzername wählen Sie ADMIN aus, lassen das Kennwort Feld leer und klicken auf Anmelden.

3. Wählen Sie oben das Menü Erweitert und links WPS (WiFi Protected Setup) aus.

Ist das WLAN Ihres DIR-645 noch nicht konfiguriert, also im Auslieferungszustand, ist die WPS PIN Methode aktiviert und lässt sich nicht ausschalten.

Haben Sie das WLAN Ihres DIR-645 bereits mit SSID und/oder Verschlüsselung konfiguriert, ist bei Disable WPS-PIN Method dann standardmäßig ein Haken gesetzt, die PIN Methode also ausgeschaltet.

Um die PIN Methode zu aktivieren, entfernen Sie den Haken und klicken oben auf Einstellungen speichern.
