Diese Firmware/Software darf nur für das angegebene Produkt verwendet werden, achten Sie besonders auf die Hardware Revision, z.B.: H/W B2, oder Rev. A3! 
Die Verwendung in einem anderen/ähnlichem Produkt kann dieses Produkt unbrauchbar machen und führt zum Erlöschen Ihrer Produkt-Garantie.


DSL-321B Rev.Z1 Firmware Update


Verbinden Sie das DSL-321B direkt an den Rechner, von dem aus Sie die Firmware in das DSL-321B installieren möchten.

Gehen Sie bitte wie folgt vor.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DSL-321B zu.
Die Standard Adresse ist http://192.168.1.1 .


2. Als Benutzername geben Sie admin ein.
Bei Passwort geben Sie admin ein.
Klicken Sie auf OK.

Hinweis:
Haben Sie bereits ein anderes Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-321B auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Rückseite des eingeschalteten DSL-321B mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.


3. Wählen Sie oben das Menü Maintenance und links das
Menü Firmware-Update aus.

Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei "ras" aus und klicken auf Update Firmware.


4. Die neue Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 2 Minuten.


5. Nachdem die Firmware installiert ist, loggen Sie sich wieder in die Konfigurationsoberfläche des DSL-321B ein.

Als Benutzername geben Sie admin ein.
Bei Passwort geben Sie admin ein.
Klicken Sie auf OK.

Hinweis:
Haben Sie bereits ein anderes Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.


6. Abschließend führen Sie bitte einen Factory Reset durch.

Wählen Sie dazu oben das Menü Maintenance und links Save/Restore Settings aus.

Klicken Sie auf den Knopf Restore Device.


7. Klicken Sie auf OK.


8. Das DSL-321B startet nun neu.


9. Nachdem das DSL-321 neu gestartet ist, richten Sie das DSL-321 ggf. bitte wieder neu ein.
Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in Ihren DSL-321B.

Das DSL-321B ist für Deutsche ADSL-Zugänge vorkonfiguriert. Es brauchen daher in der Regel keine Einstellungen vorgenommen zu werden.
