# Questões:

1. Como configuro o meu router DIR-645 sem o CD, ou verifico o Nome da Rede Sem Fios (SSID) e Chave de Codificação Sem Fios?
2. Como restauro o meu router para as definições de fábrica?
3. Como adiciono um novo cliente sem fios ou PC se me esqueci do meu Nome de Rede Sem Fios (SSID) ou Chave de Codificação Sem Fios?
4. O que devo fazer se o meu router não funcionar correctamente?
5. Porque não consigo obter uma Ligação à Internet?

# Respostas:

VOLTAR PARA O TOPO

1. Como configuro o meu router DIR-645 sem o CD, ou verifico o Nome da Rede Sem Fios (SSID) e Chave de Codificação Sem Fios?

- Ligue o seu PC ao router através do cabo Ethernet.
- Abra um explorador e introduza o endereço http://192.168.0.1
- O nome de utilizador pré-definido é ‘admin’. A palavra-passe pré-definida é " (deixe este campo em branco).
- Se alterou a palavra-passe e não a recorda, deverá restaurar o router para definir a palavra-passe para em branco (deixe o campo em branco).

VOLTAR PARA O TOPO

2. Como restauro o meu router para as definições de fábrica?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
- Pressione e mantenha pressionado o botão de reset na parte de trás do dispositivo durante 20 segundos.

Nota: Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração actuais. Para configurar novamente as suas definições, aceda ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.
VOLTAR PARA O TOPO

3. Como adiciono um novo cliente sem fios ou PC se me esqueci do meu Nome de Rede Sem Fios (SSID) ou Chave de Codificação Sem Fios?

- Para cada PC que necessitar de se ligar ao router sem fios, deverá assegurar que utiliza o Nome de Rede sem Fios correcto (SSID) e chave de codificação.
- Utilize uma interface de utilizador com base na internet (conforme descrito na pergunta 1, acima apresentada) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anotou as definições para que as possa introduzir em cada PC ligado sem fios. Anote-as na contra-capa do seu Guia de Instalação Rápida, fornecido com a caixa e mantenha-o num local seguro.
- Remova a referência para a etiqueta!

VOLTAR PARA O TOPO

4. O que devo fazer se o meu router não funcionar correctamente?

- O manual contém uma secção de resolução de problemas completa e pode ser descarregado a partir da página da D-Link (http://www.dlink.co.uk), no entanto existem alguns rápidos passos para resolver quaisquer questões.
- Verifique o LED na parte da frente do router. O LED de Energia, Sem Fios e Internet deverá encontrar-se ligado. Um ou mais dos LEDs de LAN deverá funcionar de forma intermitente.
- Verifique que todos os cabos se encontram correctamente ligados em ambas as extremidades.
- Coloque o router em off durante 20 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

VOLTAR PARA O TOPO

5. Porque não consigo obter uma Ligação à Internet?

- Para os utilizados de Cabo assegure-se de que a opção de endereço MAC Clone se encontra assinalado durante o assistente de configuração (ou introduza o MAC registado) e assegure-se de que o serviço foi accionado/ligado e se encontra operacional.
- Para utilizadores de ADSL contacte o seu ISP para se assegurar de que o serviço foi activado ligado pelo seu ISP e que o nome de utilizador e palavra-passe do seu ISP se encontram correctos.