# Preguntas:

1. ¿Cómo puedo configurar mi router DIR-645 sin el CD, o cómo consulto mi nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado de red inalámbrica?
2. ¿Cómo puedo restablecer la configuración predeterminada de fábrica del router?
3. ¿Cómo añado un nuevo cliente o PC inalámbrico si he olvidado mi nombre de la red inalámbrica (SSID) o la clave de cifrado de red inalámbrica?
4. ¿Qué puedo hacer si el router no funciona correctamente?
5. ¿Por qué no consigo conectarme a Internet?

# Respuestas:

VOLVER ARRIBA

1. ¿Cómo puedo configurar mi router DIR-645 sin el CD, o cómo consulto mi nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado de red inalámbrica?

- Conecte el PC al router con un cable Ethernet.
- Abra un explorador de Web e introduzca la dirección http://192.168.0.1
- El nombre de usuario predeterminado es "admin". La contraseña predeterminada es '' (deje el espacio en blanco).
- Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, deberá reiniciar el router para restablecer la contraseña en '' (deje el espacio en blanco).

VOLVER ARRIBA

2. ¿Cómo puedo restablecer la configuración predeterminada de fábrica del router?

- Compruebe que el router está encendido.
- Pulse y mantenga pulsado durante 20 segundos el botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo.

Nota: Al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.
VOLVER ARRIBA

3. ¿Cómo añado un nuevo cliente o PC inalámbrico si he olvidado mi nombre de la red inalámbrica (SSID) o la clave de cifrado de red inalámbrica?

- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado correctos.
- Utilice la interfaz de usuario disponible en la Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de tomar nota de los parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Anótelos en la contraportada de la Guía de instalación rápida que viene en la caja y manténgala en un lugar seguro.
- Elimine la referencia a la pegatina.

VOLVER ARRIBA

4. ¿Qué puedo hacer si el router no funciona correctamente?

- El manual contiene toda una sección sobre solución de problemas. Puede descargarlo desde el sitio web de D-Link (http://www.dlink.co.uk). No obstante, puede seguir estos pasos rápidos para intentar resolver posibles problemas:
- Compruebe los LED de la parte frontal del router. Los LED de alimentación, red inalámbrica e Internet deben estar encendidos. Uno o más de los LED de LAN deben parpadear.
- Compruebe que todos los cables estén conectados firmemente en ambos extremos.
- Mantenga el router apagado durante 20 segundos y vuelva a encenderlo.

VOLVER ARRIBA

5. ¿Por qué no consigo conectarme a Internet?

- Para los usuarios por cable, asegúrese de que está marcada la opción Clonar dirección MAC al utilizar el asistente de configuración (o introduzca la dirección MAC registrada) y confirme que el servicio está activado/conectado y funciona.
- Para los usuarios de ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que ha activado/conectado el servicio y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.